1. השיחה מתנהלת בין הכתובות והפורטים: (192.168.1.113, 50450), (192.168.1.118, 1400) תמונה שמכילה שולחן

   התיאור נוצר באופן אוטומטי
2. מבנה הבקשה:

* 3 בתים – אינדיקציה שהפרוטוקול הוא BPR.
* 2 בתים – מספר השרשור, כאשר כל הודעה ותגובתה זה שרשור אחד.
* 4 בתים – אורך ההודעה – מ1 ועד 9999.
* 3 בתים – לא הבנתי
* בית 1 – הבקשה עצמה, כאשר 1 זה תאריך, 2 זה מספר רנדומלי, 3 זה Ping, ו 4 זה Ack.

מבנה התגובה:

* 3 בתים – אינדיקציה שהפרוטוקול הוא BPR.
* 2 בתים – מספר השרשור, כאשר כל הודעה ותגובתה זה שרשור אחד.
* 4 בתים – אורך ההודעה – מ1 ועד 9999.
* 3 בתים – לא הבנתי
* מספר בתים משתנה – התגובה

1. 1 – תאריך

2 - מספר רנדומלי

3 – Ping

4 – Ack

1. לא הבנתי איך לחשב את השדה שבא אחרי אורך ההודעה.